산업기술 연구․개발용 물품에 관한 관세감면 규칙 일부개정령(안)

2009. 5.

기 획 재 정 부

관 세 제 도 과

1. 개정이유 및 주요내용

관세법 제90조제1항제5호에 따라 관세가 감면되는 산업기술의 연구․개발용 물품과 관련하여 국내 R&D 산업을 지원하기 위하여 기업부설연구소 등에서 신청한 산업기술 연구․개발용 물품을 반영하여 감면 대상 물품을 새로이 정하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 교육과학기술부 등과 합의되었음

라. 기    타 : 1) 입법예고(2009. 5.   ～ 6.  ) 결과, 특기할 사항 없음

2) 규제 신설ㆍ폐지 등, 없음

기획재정부령 제       호

산업기술 연구․개발용 물품에 관한 관세감면 규칙 일부개정령안

산업기술 연구․개발용 물품에 관한 관세감면 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2009년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 규칙은 이 규칙 시행 후 최초로 수입신고되는 물품부터 적용한다.

제3조(적용시한) 이 규칙은 2010년 6월 30일까지 수입신고되는 물품에 대하여만 적용한다.

[별표]

관세가 감면되는 산업기술 연구ㆍ개발용 물품(제2조 관련)

일련번호	관세율표 번호		품 명	규 격
	호	소호
1	8405	10	수소발생장치	전기분해 방식으로 99.995퍼센트 이상의 고순도 수소를 발생할 수 있는 것으로 한정한다.
2	8405	10	질소발생기	99.95퍼센트의 고순도 질소를 발생할 수 있는 것으로 한정한다.
			무인기용 엔진 (Engine)	<삭제>
3 신규	8413	81	냉매회수재생 주입기	냉매 저장 탱크가 13.1킬로그램 이상인 것으로 한정한다.
4	8413 8479 9024 9031	81 89 10,80 80	유압공급장치	피로시험기에 유압을 공급하는 장치로서 최대 200바(bar) 이상의 압력을 공급할 수 있는 것으로 한정한다.
5	8413 8414	19,81 10	펌프	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 터보모레큘러 펌프(Turbomolecular Pump) 2. 최대 토출량이 분당 0.5리터 이상인 것 3. 3천피에스아이(psi)에서 6천피에스아이(psi) 사이의 압력을 유지시킬 수 있고, 이 상태에서 압력 정확도가 ±2퍼센트 이내인 것으로서 정밀 액체 이송용인 것
6 신규	8414	80	원심기체압축기	일정한 회전 속도로 시간당 85세제곱미터 이상의 가스(gas)를 토출(吐出)할 수 있는 것으로 한정한다.
7	8543	70	경화기	자외선을 이용하는 것으로 한정한다.
8	8417 8419	80 89	증발기 또는 소성로	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 여러가지 물질을 끓는점 차이를 이용하여 분리 또는 정제하는 것으로서, 실험용 유리초자기구(플라스크)의 용량이 최대 4천밀리리터이고 최대 섭씨 180도까지 가열 가능한 것 2. 태양전지 제작용으로서 웨이퍼 전면과 후면에 전극 페이스트를 인쇄할 수 있고, 표면에 흡착되어 있는 오염물질․케미컬 또는 초순수(純水)를 건조할 수 있는 것으로서 운전상의 전력이 6킬로와트 이하인 것
9	8419 8421 8479	40 21,39 89	추출장치 또는 여과장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 역삼투막 여과필터 방식으로 증류수를 추출하는 것 2. 50마이크로미터(㎛) 크기의 페이퍼 메쉬(Paper mesh)로 이루어진 필터를 이용하여 광학 필름(시트)용 고분자 용액에 존재하는 이물질 또는 미용해된 겔(Gel)을 걸러주는 것 3. 필터 표면에 0.4마이크로미터의 공극이 형성된 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 재질의 실 모양의 여과필터로 인장최대하중이 60킬로그램중 이상이고 필터 면적 1제곱미터(㎡)당 투과수량이 시간당 40리터(ℓ) 이상인 것
10	8419	40	증류기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 감압방식인 것으로서 운전온도 최대 섭씨 400도, 증류온도를 최대 섭씨 600도까지 가온하여 증류성상(온도별 증류분포) 확인이 가능하거나 또는 상압조건에서도 증류성상 확인이 가능한 것 2. 최고 가열온도가 섭씨 100도 이상이거나, 10mmHg 이하의 감압 하에서 일정한 속도로 증류 시험이 가능한 것
			고압열 교환기	<삭제>
11 신규	8419	89	온도조절장치	냉매의 온도를 섭씨 영하 40도 이상부터 섭씨 200도 이하까지 조절하여 순환시킬 수 있는 것으로 한정한다.
12	8419 8479 9031	89 89 80	항온항습기(항온기, 항습기, 항습배양기를 포함한다)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 온도 정도(精度)가 ±2.0도 이하이거나 습도 정도가 ±5퍼센트 이하인 것 2. 광안정성 측정을 위한 항온항습기로 온도 분포가 섭씨 10도에서 섭씨 50도 사이인 것
13	8419	60,89	냉동장치 또는 냉각장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 냉각용량(Cooling Capacity)이 500와트(W) 이상인 것 2. 섭씨 영하 50도 이하까지 냉각 또는 냉동이 가능한 것
14	8419 8479 9031	89 89 80	고온고압시험기 (Pressure Cooker Tester)	최고 섭씨 100도 이상으로 가열이 가능하고, 최대 2바 이상으로 가압이 가능한 것으로 한정한다.
15	8419 8479	89 89	농축기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 4종류 이상의 용매 농축이 가능한 것 2. 광센서(Optical Sensor)를 장착한 것 3. 열탈착을 이용하여 휘발성 유기화합물(VOC)을 농축시킬 수 있는 것
			용매 정제장치	<삭제>
			다채널 자동 세포배양기	<삭제>
16	8419	89	염기서열(鹽基序列) 탐지기 또는 분석기	형광성 디엔에이(DNA, Deoxyribonucleic Acid) 분자의 분석이 가능한 것으로 한정한다.
			조섬유 분석기	<삭제>
			합성기	<삭제>
17	8419	89	반응기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 금속재질의 것으로서 최대 반응압력이 900피에스아이지(psig) 이상이고, 최고 반응온도가 섭씨 250도 이상인 것 2. 유리재질의 것으로서 최대 반응압력이 50피에스아이지 이상이고, 최고 반응온도가 섭씨 200도 이상인 것
			시료 열분해기	<삭제>
18	8419 8479 9024 9031	89 89 10,80 80	충격 시험기 또는 낙하 시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 측정 허용오차 범위가 ±10퍼센트 이하인 것 2. 인쇄회로기판ㆍ반도체소자 또는 반도체모듈의 성능을 시험하는 것으로서 최고 온도가 섭씨 100도 이상이고 최저 온도가 섭씨 영하 40도 이하인 것 3. 최대 낙하높이가 1미터 이상인 것 4. 팬들럼(Pendulum)방식으로 시험용량이 700 줄(J) 이상인 것 5. 에이피아이(API)강제 저온 파괴 인성을 측정하는 설비로서 시험용량이 10만 줄 이상인 것 6. 열충격 시험기로서 체임버(chamber)내의 온도정도가 ±3도 이하인 것 7. 비금속 재료의 충격시험을 하는 것으로 충격용 추 무게의 사용범위가 초당 1, 2.75, 5.5, 11, 22킬로그램이고 추(해머) 인상 각도가 최대 150도이며 충격속도가 초당 3.5미터인 것
19	8419 8479 9031	89 89 80	초가속 측정기	액체 질소를 사용하여 차량의 전기․전자장치의 취약점을 측정하는 것으로서 분당 45도 이상의 온도변화가 가능한 것으로 한정한다.
20	8419 9025 9031	89 80 80	환경체임버(항온 항습 체임버를 포함한다) 또는 이엠시체임버(EMC chamber)	온도ㆍ습도ㆍ시간ㆍ조명도(照明度) 또는 사이클(Cycle)의 조정이 가능한 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자외선램프(Ultraviolet Lamp) 또는 크세논램프(Xenon Lamp)를 장착한 것 2. 시료의 작동 여부 또는 변형 정도를 확인할 수 있는 것 3. 온도의 허용오차 범위가 ±3.0도 이하이거나 습도의 허용오차 범위가 ±5.0퍼센트 이하인 것 4. 전자파장해(EMI) 및 전자파내성(EMS)을 측정할 수 있는 것 5. 섭씨 영하 65도부터 섭씨 150도까지의 범위에서 온도조절이 가능한 것 6. 컴퓨터 제어가 가능하거나 제어정도가 ±0.5도 이하 또는 습도 구현이 99퍼센터 이상인 것
21	8419 9025	89 19	온도 측정기 또는 타점(打點) 온도 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 디지털 방식으로 이슬점(露點, Dewpoint) 온도를 측정하는 것으로서 허용오차 범위가 ±3퍼센트 이하인 것 2. 다중채널 측정장비로서 채널 수가 5개 이상인 것 3. 측정 허용오차 범위가 ±1.5도 이하인 것 4. 적외선을 이용한 열상기록이 가능한 것
22	9027	10,80	가스 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 재현성(Repeatability) 또는 직진성(Linearity)이 풀스케일(Full Scale)시에 ±1퍼센트 이하인 것 2. 제로드리프트(Zero Drift) 또는 스팬드리프트(Span Drift)가 풀스케일(Full Scale)시에 ±1퍼센트 이하인 것 3. 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 산소, 수소, 메탄 또는 황산화물 중 2가지 이상을 동시에 분석할 수 있는 것 4. 희석터널(Dilution Tunnel) 또는 정량채집기(Constant Volume Sampler) 장치와 연결ㆍ구성되어 있는 것 5. 염화수소, 산화질소, 아황산가스, 질소산화물, 이산화황, 삼산화황, 플라즈마(Plasma) 또는 암모니아의 농도를 측정할 수 있는 것 6. 최고 섭씨 300도 이상의 온도에서 가스 중 수소 흡착량을 측정할 수 있는 것 7. 가스의 순도 측정이 가능하고 1밀리그램 측정시 허용오차 범위가 ±10마이크로그램 이하인 것 8. 필터시험시 누설가스의 누설량을 측정할 수 있는 장치로서 헬륨가스의 측정이 가능한 것 9. 3가지 이상의 가스를 동시에 분석할 수 있는 것
23	8419 9031	89 80	부식성 시험기 또는 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전기화학적 측정 또는 분극곡선 측정이 가능한 것으로서 온도 정도가 ±1도 이하이거나 최대 측정 주파수 범위가 10마이크로헤르츠 이상인 것 2. 복합부식시험이 가능한 것으로서 건조ㆍ습도ㆍ염수ㆍ온도ㆍ이산화탄소 농도ㆍ광조사(光照射) 또는 결로(結露) 조건 중 2가지 이상의 조건을 설정할 수 있는 것
			증발가스 측정기	<삭제>
24	8456 8479 8486	90 81,89 20,40	세척기 또는 세 정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한 정한다. 1. 웨이퍼, 시편(試片), 마스크(Mask), 반도체 또는 인쇄회로기판을 화공약품, 초음파, 플라즈마, 자외선, 순수(純水) 또는 증기를 이용하여 세척할 수 있는 것 2. 스프레이 또는 초음파장치를 사용하여 절삭공구류 표면의 산화막, 유기물 또는 그 밖의 이물질을 세척할 수 있는 것
			확산 투석장치	<삭제>
25 신규	8422	20	초자기구 세척기	세척펌프 용량이 분당 900리터 이상인 것으로 한정한다.
26	8422	30	연료공급장치	연료전지자동차에 수소를 충전하는 것으로서 최대 저장용량이 10킬로그램 이상이거나 최대 충전압력이 5천피에스아이(psi) 이상인 것으로 한정한다.
27 신규	8424 9024	30 10,80	비석시험기	잡석을 비석하여 자동차 외장부품 도막 상태를 측정하는 것으로 한정한다.
28 신규	8428 8479	90 89	고속이송로봇(로딩 언로딩 로봇)	3축 직교좌표 서보(Servo) 이송이 가능하며 직경 90밀리미터 이상, 길이 1,100밀리미터 이상의 파이프 제품을 로딩, 언로딩 가능한 것으로 한정한다.
29	8479 8486 9024	81,89 20,30 40 20,89	도포기(Coater 또는 Coating Machine)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 적층세라믹콘덴서(Multi-Layer Ceramic Condenser), 평판디스플레이용 페트필름(Polyethylene Terephthalate Film) 또는 글라스 위에 도포할 수 있는 것 2. 디스펜서(Dispenser) 방식, 전자빔 방식, 회전 방식 또는 이온빔 방식인 것 3. 2차전지 또는 연료전지용 전극 활물질을 코팅할 수 있는 것 4. 토출량의 정밀도가 ±2퍼센트 이내인 것 5. 엠이엠에스(MEMS, Micro Electro Mechanical System) 소자 제작시 표면의 단자가 큰 구조물에 포토레지스트(photoresist)를 분사할 수 있는 것
30	8429	40	롤러(Roller)	광학용 필름(시트)을 이송하는 것으로서 최대 길이가 700밀리미터 이상인 것으로 한정한다.
31	8456 8461 8464 8479 8486	10 50 10,90 89 40	절단기 또는 클리빙기(Cleaving Machine)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초음파, 수압, 다이아몬드 휠, 레이저, 플라즈마 또는 회전날 이용 방식인 것 2. 웨이퍼, 시편, 세라믹, 평판디스플레이, 평판디스플레이용 글라스, 평판디스플레이용 편광 필름, 2차전지용 전해질 필름, 완성반도체(한 개의 기판에 봉합(Molding)된 다수의 반도체를 포함한다), 반도체 반제품 또는 인쇄회로기판을 절단하거나 클리브(Cleave)할 수 있는 것 3. 자동절단 및 수동절단이 가능하며, 휠(Wheel)의 최대 회전속도가 분당 3천 420회(rpm) 이상인 것 4. 보론강 커팅을 위한 다관절 로봇이 5축이며 이산화탄소(CO2) 레이져 소스의 파워가 600와트급 이상인 것
32 신규	8441	80	판지 괘선처리기	판지 후가공용 장비로서 접지(Folding)능력의 범위가 0그램중(gf) 이상 399그램중 이하인 것으로 한정한다.
33	8443 8486	19,39 20	스크린 프린터	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 스퀴지(Squeegee)의 최대 속도가 초당 0.2미터 이상인 것 2. 솔더 크림(Solder Cream), 솔더 페이스트(Solder Paste) 또는 에폭시(Epoxy)를 사용하여 프린트를 할 수 있는 것
34	8443 8486	19,39 30	인쇄기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 레이저 방식, 잉크젯 방식 또는 스퀴지(Squeegee) 방식인 것 2. 평판디스플레이용 글라스에 배향막을 인쇄 하거나 도포하는 것
			캐스팅 장비	<삭제>
35 신규	8456 9027	10 80	광세기 측정기	400나노미터 파장대역의 파장을 갖는 빛을 피코와트급으로 측정 가능한 것으로 한정한다.
36 신규	8456	10	홀로그래픽 드라이버	홀로그래픽 미디어를 기록․재생할 수 있는 것으로 한정한다.
37 신규	8456	10	비전 프로파일러	표면의 특정 성분에 대한 측정 가능 길이가 최소 1마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
38 신규	8456 8459 8479	10 29 89	드릴링기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 레이저를 이용하여 다층 인쇄회로기판의 홀(Hole)을 가공하는 것으로서, 지름이 100마이크로미터 이하인 홀을 가공할 수 있는 것 2. 엑스선을 이용하여 드릴링할 기준점의 위치를 인식할 수 있는 것으로서, 가공위치 정도가 10마이크로미터 이하인 것
39	8456	10	조직 절편기 (Laser Ablation System)	표본을 60마이크로미터 이하의 두께로 자를 수 있는 것으로 한정한다.
40	8456 8479	10 89	펀칭기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 레이저를 이용하여 지름이 80마이크로미터 이하인 구멍을 가공할 수 있는 것 2. 펀칭 핀(Pin)을 이용하여, 3밀리미터 이하의 홀(Hole)을 가공 할 수 있는 것으로써, 가공정도가 10마이크로미터 이하인 것
41	8456 9013	10 20	레이저발생기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 질소 또는 자외선(UV) 레이저 방식으로서 최대 출력이 2밀리와트 이상인 것 2. 다이오드펌프(Diode Pump) 레이저 방식으로서 빔의 안정성이 5퍼센트 이하이거나 최대출력이 2와트 이상인 것 3. 엔디야그(Nd-YAG) 레이저 방식으로서 최대 출력이 1.5와트(W) 이상이거나 3차원 형상의 가공이 가능한 것 4. 레이저 파장이 355나노미터, 532나노미터 또는 1,064나노미터 인 것 5. 단위펄스폭(Unit Pulse Width)이 피코초(Picosecond)급 이하로 발생할 수 있는 것
42	8456 8479	10,90 89	집속(集束) 이온빔장치(Focused Ion Beam System) 또는 이온빔장치(IonBeam System)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 이온빔을 이용하여 반도체 웨이퍼 또는 시편을 가공할 수 있는 것 2. 플러렌(C60) 이온빔을 발생시키는 장치로서, 최대 이온빔 에너지가 20킬로 일렉트론볼트(keV) 이하인 것
43	8456	30	방전 가공기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 가공면의 최대 거칠기(Rmax)가 1.5마이크로미터 이하인 것 2. 와이어 이송속도(Wire Feed Speed)가 최대 초당 400밀리미터 이상인 것 3. 주축회전방식으로 헬리커(Helical) 형상을 가공할 수 있는 것으로서 최소 분할 각도가 0.001도 이내인 것
			회로 형성기	<삭제>
44	8456 8459	90,92 51,61	밀링기(Milling Machine)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 동시에 3축 이상을 제어할 수 있는 것 2. 최대 회전속도가 분당 1만 회 이상인 것 3. 이온빔을 이용하여 100나노미터 이하로 가공할 수 있는 것
45	8457	10	머시닝센터(Machining Center)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 수치제어 방식으로서 동시에 5축 이상을 제어할 수 있는 것 2. 스핀들의 최대 회전속도가 분당 1만 8천 회 이상인 것
46	8458 8460 8479	91 21 89	비구면(非球面) 가공기	금속 또는 렌즈를 절삭하거나 연삭하는 것으로서 가공면의 최대 거칠기가 10나노미터 이하인 것으로 한정한다.
47	8460 8461 8461	20,21 31,39 29,40	연삭기	수치제어 방식으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 지름이 최대 100밀리미터 이상인 가공물의 연삭이 가능한 것 2. 연삭축의 최대 회전속도가 분당 1만 회 이상이거나 연삭숫돌의 최대 원주 속도(Peripheral Speed)가 초당 40미터 이상인 것 3. 보조축을 포함하여 6축 이상 제어할 수 있는 것 4. 기어 프로파일(Profile) 연삭이 가능한 것 5. 브로치커터 프로파일 연삭 또는 날 연삭이 가능한 것 6. 드릴 또는 엔드밀의 홈, 여유면, 날끝각(Point) 또는 스플릿포인트(Split Point)를 가공하는 전용연삭기로서 가공 지름이 0.05밀리미터 내지 80밀리미터 까지인 것 7. 로터리버어 홈연삭기로서 로터리버어의 지름이 25밀리미터 이하인 것 8. 탭의 나사연삭기로서 가공 지름이 0.5밀리미터 부터 150밀리미터 까지인 것
48	8460 8464 8465 8486	21,40, 90 20,90 93 20,40	연마기 또는 광택기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 연마 필름, 연마 테이프, 세라믹롤(Ceramic Roll), 이온빔 또는 연마 미디어(연마천ㆍ연마액 또는 분말로 한정한다)를 사용하는 방식인 것 2. 반도체, 웨이퍼, 웨이퍼상의 레진(Resin), 평판디스플레이, 평판디스플레이용 글라스, 인쇄회로기판, 웜샤프트(Worm Shaft) 또는 스퀴지 연마용인 것 3. 가공면의 최대 거칠기가 0.2마이크로미터 이하인 것 4. 다이아몬드 분말 또는 실리콘계의 특수분말을 이용하여 절상공구의 절삭날에 있는 버 제거 또는 표면조도를 향상시킬 수 있는 것 5. 반도체 검사(불량분석을 포함한다)를 위하여 절단된 패키지(웨이퍼 칩을 포함한다)를 연마할 수 있는 것
49	8461	20,40	기어 셰이퍼 머신 (Gear Shaper Machine)	수치제어 방식으로 동시에 4축 이상을 제어할 수 있는 것으로 한정한다.
50	8461	20,40	기어 셰이빙 머신 (Gear Shaving Machine)	최대 가공지름이 300밀리미터 이상이거나 주축의 최대 회전속도가 분당 350회 이상인 것으로 한정한다.
51	8461	90	금형 가공기 (Grooving Machine)	도광판(Light Guide Panel) 금형을 가공할 수 있는 것으로서 1마이크로미터 이하로 패턴을 형성할 수 있는 것으로 한정한다.
			헤밍기	<삭제>
52 신규	8462	91	열간 성형 프레스	유압 구동 방식 프레스로서 가압 범위가 최소 3천 킬로뉴튼 이상 최대 8천 킬로뉴튼 이하이고, 분당 스트로크(Stroke)는 최소 13 이상 최고 18 이하인 것으로 한정한다.
53 신규	8462 8477 8479 8543 9031	99 59 89 70 80	조형기 또는 3차원 쾌속 조형기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 조형물의 제작 크기가 6백밀리미터(가로) X 6백밀리미터(세로) X 6백밀리미터(높이) 이상인 것 2. 응고제를 프린터 방식으로 뿌려 파우더 분말을 원하는 형상으로 응고시켜 모델(Model)을 조형하는 것
54	8462 8477 8479	21,29,91,99 59 89	성형기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 성형압력이 최대 300바 이상인 것 2. 프레스(Press) 방식으로서 비구면 실리콘 렌즈 또는 비구면 유리 성형이 가능하거나 또는 최대 성형압력이 30톤 이상인 것
			소결기	<삭제>
55 신규	8471	60	초고해상도 영상처리장치(4K Digital Image Processing/Display Unit)	해상도가 3840x2160 픽셀 이상인 영상의 병렬산술연산 프로그래밍과 처리가 가능한 GPU가 탑재된 것으로 연산처리가 끝난 영상데이터의 DVI 신호출력이 가능한 것에 한정한다.
56	8477 8479	10,20, 89	압출기, 사출기 또는 압출사출기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 압출성형 또는 사출성형이 가능한 것 2. 광디스크 연구용으로서 사출압축성형이 가능한 것 3. 원료 및 촉매의 혼합물을 성형틀(몰더)에 투입시켜 성형하는 기기로서 투입량이 분당 최대 64킬로그램이고 성형틀 최저 압력이 최소 50피에스아이(psi) 이상인 것
57	8479	80,8289	분쇄기, 혼합기, 분쇄혼합기, 교반기, 분산기, 균질기 또는 믹서기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 입자를 지름 300마이크로미터 이하로 분쇄할 수 있는 것 2. 반도체 웨이퍼 연마용 슬러리(Slurry)를 혼합 및 분배할 수 있는 것 3. 2차전지 또는 전극용 슬러리를 혼합하거나 분배할 수 있는 것 4. 3개 이상의 롤(Roll) 또는 볼(Ball)을 이용하여 니켈페이스트(Nickel Paste)를 분산할 수 있는 것 5. 고무배합용으로서 용적(Net Volume)이 1.5리터 이상이고, 최대 혼합속도(Mixing Speed)가 분당 150회 이상인 것 6. 액체질소를 사용하여 폴리머(Polymer)재료를 분쇄할 수 있는 것 7. 제트밀(Jet Mill) 방식으로 분쇄한 후 입자의 크기에 따라 분류할 수 있는 것 8. 전지 도전제로 사용되는 입자를 500나노 이하로 분쇄할 수 있는 것으로서 용량이 1리터 이하이고, 손실률이 20퍼센트 미만인 것
58	8477	80	텐터(Tenter) 또는 스트레칭머신	광학용 필름(시트)을 연신(Drawing), 스트레칭(Stretching) 또는 열처리를 할 때 장력(Tension)을 유지시킬 수 있는 것으로 한정한다.
			권취기	<삭제>
59	8479	89	주입기 또는 분주기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 이온, 가스, 액정 또는 액체시료 주입용인 것 2. 열분해장치에 장착하여 최대 48개 시료주입이 가능한 것
			기폭체임버	<삭제>
60	8479	89	자동운전사이클장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 시험주행모드를 제어장치에 입력하여 운전사이클의 속도 및 시간을 조정할 수 있고, 속도 정도가 시간당 ±3.2킬로미터 이하인 것 2. 컴퓨터제어 방식으로서 차량의 조향장치를 자동으로 조절하는 것
			입자상 물질 발생장치 또는 입자화장치	<삭제>
61	8479	89	증착기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 평판디스플레이용 기판의 회로 형성을 위하여 타깃(Target)을 이용하여 금속막을 증착하는 것 2. 공구 제조용으로 티타늄카바이드(TIC), 티타늄카보나이트라이드(TICN), 산화알루미늄(Al2O3), 보로나이트티타늄(TiB2), 지르코늄나이트라이드(ZrN), 티타늄나이트라이드(TiN), 알루미늄티타늄나이트라이드(AlTiN), 티타늄알루미늄카본나이트라이드(TiAlCN), 티타늄알루미늄나이트라이드(TiAlN), 알루미늄크롬나이트라이드(AlCrN), 알루미늄티타늄실리콘나이트라이드(TiAlSiN) 또는 하프늄나이트라이드(Hfn)을 박막코팅하거나 2개 이상을 조합하여 동시에 코팅이 가능한 것 3. 진공 상태에서 시편의 표면에 탄소를 증착할 수 있는 것
			웨이퍼 확장기	<삭제>
62	8479	89	포집기	30개피 이상의 담배를 자동흡연하여 연기를 포집할 수 있는 것으로 한정한다.
63	8479	89	마운팅기(Mounting Machine)	인쇄회로기판 위에 부품을 자동으로 탑재할 수 있는 것으로 한정한다.
64	8479	89	글러브박스	질소나 아르곤을 이용하는 것으로 한정한다.
			디핑기	<삭제>
65	8479	89	희석터널	배기가스의 입자상 물질을 측정하는 것으로서 공기와 배기가스의 희석비율 오차 정도가 ±5퍼센트 이하이거나 지름이 30밀리미터 이상인 것으로 한정한다.
66	8479	89	분말 처리기	플라즈마를 이용하여 금속 분말(Metal Powder)을 제조할 수 있는 것으로 한정한다.
67	8479 8486	89 20,30	막성장장치 또는 박막결정화장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 막성장장치로서 플라즈마 방식 또는 Gas의 화학반응을 이용하여 막을 증착하는 것 2. 박막결정화장치로서 레이저 방식인 것 3. 클러스터(Cluster) 타입의 막성장장치(CVD), 스퍼터(Sputter) 일체형 장치로서 단계별 제조방법을 설정하면 모든 작업이 자동으로 제어되고 성막이 생성되는 것
			접합기 또는 포스트 테이핑기	<삭제>
68	8479 8486 9030	89 20,30,40 33	테스터스테이션(Tester Station) 또는 프로브스테이션(Probe Station)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체용 웨이퍼를 정렬하는 것[냉각기(Chiller)를 포함한다] 2. 평판디스플레이용 패널(Panel)을 검사하는 것
69	8479 8486	89 20,40	화학약품 공급기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 공급량이 분당 10리터 이상인 것 2. 가스를 이용하여 화학약품을 반도체 막성장장치에 공급할 수 있는 것
70	8479	89	자동이송장치	반도체용 웨이퍼를 로딩(Loading) 및 언로딩 (Unloading)할 수 있는 것으로 한정한다
71 신규	8480	41	핫포밍용 주형	900도 이상 고온으로 가열된 박판소재를 성형하면서, 30초안에 250도 미만으로 소재를 냉각시킬 수 있는 것으로 한정한다.
72	8486	20,40	적재기	반도체용 웨이퍼 또는 레티클(Reticle)을 적재하는 것으로서 질소를 공급할 수 있는 것으로 한정한다.
73	8479 8486	89 30	압착기, 적층기 또는 합착기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 4층 이상의 인쇄회로기판을 최고 섭씨 300도 이상으로 압착할 수 있는 것 2. 최고 섭씨 100도 이상으로 태양전지용 글라스기판이나 반도체기판을 압착할 수 있는 것 3. 평판디스플레이용 상하기판을 진공상태에서 실(Seal)재를 사용하여 합착하는 것
74	8479 8486 8456	89 30,40 10,90	식각기(蝕刻機)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 건식 방식인 것 2. 플라즈마, 전자빔, 전자 회전 공명(ECR, Electron Cyclotron Resonance), 자외선, 레이저 또는 이온빔 방식인 것
75	8479 8514	89 10,20,30,40	노(爐), 오븐, 히터(Heater), 열풍 공급장치 또는 열처리장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 섭씨 5백 도 이상이고, 온도의 허용오차 범위가 ±5도 이하인 것 2. 확산용 또는 어닐링(Annealing)용인 것 3. 오븐(Oven)으로서 온도의 허용오차 범위가 ±3.0도 이하인 것 4. 가열 시 내부온도를 측정할 수 있는 것 5. 마이크로웨이브 방식으로서 최고 운전온도가 섭씨 200도 이상인 것 6. 롤러 허트(Roller Hearth)형식의 열처리로(Furnace)로서 섭씨 950도까지 가열할 수 있으며 탈탄 및 산화 방지를 위하여 엔도 가스 제너레이터(Endo Gas Generator)를 부착한 것 7. 유도 가열방식의 열처리 장치로서 진공상태 또는 산소가 없어 고온에서 산화가 발생하지 않는 조건에서 최고 온도가 섭씨 2천800도 이상인 것 8. 전기로 방식으로 비드 샘플(Bead Sample)을 만들 수 있는 것 9. 태양전지의 확산용 노(Furnace)로서 최대 온도가 섭씨 1천도 이상이고 온도에 따라 3개 이상의 격실이 있으며 연속 공정이 가능 한 것 10. 오븐내의 팬(Fan)의 속도 또는 오븐 배기구의 배기량을 조절할 수 있고, 온도 프로그램 설정이 가능한 것
76	8479	89	칩 접착기 또는 웨이퍼 접착기	실리콘웨이퍼 상호간 또는 실리콘웨이퍼와 유리웨이퍼 간 정렬집합이 가능한 것으로 한정한다.
77	8479 9027	89 10,80	가스 분할기(Gas Divider)	가스의 농도를 분할하는 것으로서 재현성이 ±0.5퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
78	8479 9030	89 90	분광감도 측정기	인공 태양광을 태양전지에 조사(照射)하여 태양전지의 전기 변환효율을 측정할 수 있는 것으로서 최소 300나노미터부터 최대 1천200나노미터까지의 파장대역 측정이 가능한 것으로 한정한다.
			태양광 스펙트럼 반응 측정기	<삭제>
			시팅벅	<삭제>
79	8479 9031	89 80	차량ㆍ부품 충돌시험장치 또는 충격시험기	자동차 또는 자동차 부품을 충돌시험하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 속도제어 정도가 ±2퍼센트 이하인 것 2. 유압 또는 가스에 의한 충격 방식인 것
80	8479 9031	89 80	환경시험장치	자동차 또는 자동차 부품 연구용으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 풍속이 시간당 100킬로미터 이상인 것 2. 컴퓨터제어 방식인 것으로서 온도ㆍ습도ㆍ강우ㆍ강설ㆍ일사ㆍ진동ㆍ기압ㆍ복사ㆍ압력ㆍ염수ㆍ광조사ㆍ건조ㆍ결로ㆍ자갈 또는 먼지 중 3가지 이상을 조절할 수 있는 것 3. 컴퓨터제어 방식인 것으로서 먼지의 농도, 분사속도 또는 분사 방식을 조절할 수 있는 것
81	8479 9031	89 80	스핀스탠드(Spinstand)	엑추에이터 서보(Actuator Servo)를 테스트하는 것으로 한정한다.
82	8479 9031	89 80	충돌시험 베리어(Barrier)	차량 충격력(Impact Force) 측정용으로서 데이터 수집 및 저장 기능이 있는 것으로 한정한다.
83	8479 8486	89 20	웨이퍼보조시스템	반도체용 웨이퍼에 테이프 또는 보조유리(Support Glass)를 접착하거나 제거할 수 있는 것으로 한정한다.
			로울러 베어링,요우 베어링 또는 피치 베어링	<삭제>
			증속기	<삭제>
			플렉시벌 커플링	<삭제>
84	8486 9011 9012 9031	10,40 10,20, 80 10 80	현미경	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한 정한다. 1. 전자총이 전계 방사(Field Emission)형인 것 2. 2천600파스칼(㎩) 이상의 저진공 상태에서 시료의 관찰이 가능한 것 3. 음향․레이저․엑스선ㆍ형광ㆍ편광ㆍ적외선․광자(Photon)․이온․원자력․광섬유 또는 전자빔을 이용하는 것 4. 시시디(CCD) 카메라가 부착된 것 또는 부착할 수 있는 것 5. 원자현미경으로서 시료의 전기적 또는 물리적 특성을 분석할 수 있는 것 6. 광학현미경 또는 형광현미경으로서 영상 촬영 및 컴퓨터 단말연결이 가능한 것 7. 투과전자현미경(TransmissionElectron Microscope)인 것 8. 주사전자현미경(ScanningElectron Microscope)으로서 시료의 표면 상태를 감지ㆍ분석 및 영상 처리 할 수 있는 것 9. 시시디 카메라를 이용하여 3차원 영상촬영이 가능한 것 10. 시료의 표면상태를 분석하는 것으로서 탄화물의 분포 및 성분 분석이 가능한 것 11. 렌즈의 편심을 측정하기 위한 것으로서 디지털 영상처리가 가능한 것 12. 광학현미경으로서 입도(Grain Size) 측정이 가능한 것
85	8486 8543	20 30	도금기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체용 웨이퍼, 웨이퍼칩 또는 리드프레임(Lead Frame)을 도금할 수 있는 것 2. 30마이크로미터 이하의 두께로 도금할 수 있는 것
86 신규	8486	20,40	분리기	반도체웨이퍼를 웨이퍼 ID별로 분류 또는 병합하는 기능이 있는 것으로 한정한다.
87	8486 8515	20,40 19	납볼 탑재기 또는 납볼 부착기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 납볼(Solder Ball)을 기판에 탑재한 후 가열공간을 통과시켜 부착하는 것 2. 납볼을 인쇄회로기판 또는 웨이퍼(Wafer)에 표면실장(부착)할 수 있는 것
88	8486	30	리페어기(Review Repair)	평판디스플레이의 회로를 레이저빔 또는 연마테이프를 이용하여 수정하는 것으로 한정한다.
89	8486	40	범프형성기	반도체 웨이퍼에 금 또는 구리를 이용하여 미세한 돌기(Bump)를 형성하는 것으로 한정한다.
			납땜기	<삭제>
90	9022 9031 9011	19 49,80 89 80	표면 측정기, 반사율 측정기, 두께 측정기 또는 휨 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 표면거칠기 측정용으로서 수직배율이 1만 배 이상인 것 2. 조도, 파상도 또는 형상의 측정이 가능한 것 3. 평판디스플레이, 평판디스플레이용 글라스, 반도체, 반도체용 마스크, 웨이퍼, 웨이퍼 시료, 2차전지박막, 태양전지박막, 연료전지박막, 인쇄회로기판, 자동차브레이크용 디스크 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 내부전극 또는 광학용 필름 측정기로서 두께, 막질의 두께, 회로 선폭, 입자, 흠집, 단면 상태 또는 굴곡상태의 측정이 가능한 것 4. 전해식 도금 두께 측정기로서 0.01마이크로미터 이하까지 측정할 수 있는 것 5. 굴곡측정용으로서 100밀리미터 측정 시에 측정정도가 ±1마이크로미터 이하인 것
			서보구동기	<삭제>
			요우드라이브 또는 피치 드라이브	<삭제>
			풍력발전용 브레이크	<삭제>
91	8504 9030	33,34,40 90	전원 공급기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전압이 최대 35볼트 이상이거나 전류가 최대 2암페어 이상인 것 2. 정격출력이 2천 킬로볼트암페어 이상인 것 3. 과전압(Over-voltage), 과전류(Over-current) 또는 전압급변(Fast Voltage Transient)에 대한 차단 기능이 있는 것 4. 220볼트(V) 전원 입력시 주파수의 변환이 가능하고 입력주파수 정도가 ±0.01퍼센트 이하이거나 출력전원이 450볼트암페어(VA) 이상인 것 5. 레이저다이오드(Laser Diode), 레이저모듈 또는 광모듈의 출력, 파장, 전압, 저항 측정용 기기에 사용되는 것 6. 출력전원 주파수가 최대 1킬로헤르츠 이상인 것 7. 평판디스플레이 연구용으로서 부하 및 입력변동분이 2밀리볼트 이하인 것
92	8504	40	인버터 시스템	전류가 20암페어 초과 60암페어 이하인 것으로 한정한다.
93	8504	40,50	전원안정화장치	인덕턴스(Inductance)가 50마이크로헬리 이상인 것으로 한정한다.
94	9027	10	미립자측정기, 미립자분석기 또는 공기입자분석기	대기중 혹은 클린룸설비 등에서 공기청정도 평가를 위한 공기미세입자분석기로서 입자크기 0.3마이크로미터 이상 10 미크론 이하 영역의 크기 분석이 가능한 것으로 한정한다.
			전처리 자동희석 장치	<삭제>
95	8515 8486	21,29,80 20,40	용접기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초음파 방식, 전자빔 방식, 레이저 방식 또는 저항 방식의 것 2. 용접장비를 네트웍(Network)으로 연결하여 용접 상태의 모니터링 및 용접조건의 입․출력이 가능한 것 3. 레이저 조준거리가 200밀리미터이며 제트(z)축으로 200밀리미터 초점 자동 보정기능이 있는 것
96 신규	8517	62	라우터(HDTV Router)	에이치디-에스디아이(HD-SDI), 에스디-에스디아이(SD-SDI) 신호를 분기하는 것으로서 입력이 16개 이상이고 출력이 16개 이상인 것으로 한정한다.
97	8518 8543	40,50 70	증폭기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 증폭 주파수가 26메가헤르츠(MHz) 이상인 것 2. 진동, 소음, 충격, 압력, 전압, 전류 또는 스트레인(Strain) 증폭용인 것 3. 최대 출력이 100와트 이상인 것
98	8521 9031	90 39,80	영상 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 고선명텔레비전(HDTV) 에스디아이(SDI) 규격의 비디오신호 분석 및 에스디아이 검사신호 발생용인 것 2. 엔티에스시(NTSC) 방식의 영상을 재생 및 측정할 수 있는 것 3. 트랜스포트 스트림(Transport Stream)의 엘리멘트리 스트림(Elementary Stream) 및 엠펙(MPEG) 영상을 분석할 수 있는 것
99	8521 9031	90 80	동화상 재생기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 메모리 용량이 1기가바이트(GB)이상인 것 2. 자기테이프 또는 하드디스크에 녹화된 고선명텔레비전(HDTV) 신호를 재생할 수 있는 것
100	8525 8543	50 70	디지털 송신기, 또는 디지털 변조기(Digital Modulator)	디지털방송, 디지털멀티미디어방송(DMB) 또는 디지털오디오방송(DAB)용으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 8배 잔류측파대(VSB) 변조 방식인 것 2. 직교주파수분할다중(OFDM) 변조 방식인 것 3. 다위상 진폭변조(QAM) 방식인 것 4. 코드직교주파수분할다중(COFDM)방식인 것
101	8525	80	고속 비디오동작 촬영장치	초당 150프레임 이상을 촬영할 수 있는 것으로 한정한다.
			짐벌 카메라	<삭제>
102 신규	8525	80	초고해상도 카메라(4K TV Camera & Storage)	유효픽셀 해상도가 4520 x 2540 이상인 영상을 취득 및 저장이 가능한 카메라에 한정한다.
103	8526	91	항법장비	지피에스(GPS) 센서와 관성항법 센서(Inertial Navigation System)가 결합된 항법장비로서 자세 정확도가 0.5도 이하이며 최대 측정 각속도가 초당 200도 이상인 것으로 한정한다.
104 신규	8528	51	초고해상도 모니터(4KLCD Display)	해상도가 3840 x 2160 이상인 영상을 표시할 수 있는 것으로 한정한다.
105	8529	10,90	이엠시(EMC) 안테나	자동차 전장품 또는 전자기기에서 발생되는 이엠시(EMC) 신호를 수신하는 것으로서 최대 50메가헤르츠 이상의 주파수 수신이 가능한 것으로 한정한다.
106	8537	10	배기가스 분석계용 제어기	가솔린 분석계 또는 디젤 분석계와 연결되어 자동차의 배기가스 및 연비의 데이터 처리가 가능한 것으로 한정한다.
107	8537 9024	10 10,80	피로시험기 또는 피로시험 제어기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 유압 방식, 자기공명주파수 방식 또는 모터구동 방식으로 시편 또는 구조에 하중을 주 어 인장, 굽힘, 압축, 비틀림 또는 시료의 비틀림 피로시험을 수행할 수 있는 것 2. 피로시험기를 제어하고 컴퓨터와 연결할 수 있는 것
108	8537 9031 9032	10 80 89	동력시험기 또는 동력시험기기 제어기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 와전류형(Eddy Current Type), 직류형(DC Type), 교류형(AC Type) 또는 수력형(Hydraulic type)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 분당 회전수 측정 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 나. 토크 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 다. 추력(Thrust)이 최대 250뉴튼 이하이고 회전 토오크 측정능력이 10뉴튼미터 이하 측정이 가능한 것 2. 와전류형으로서 최대 200킬로와트 이상인 엔진의 성능을 시험할 수 있는 것 3. 자동차, 엔진 또는 변속기 시험용으로서 최대 동력 흡수 능력이 200킬로와트 이상인 것 4. 자동차 연구용으로서 컴퓨터제어 방식으로 동력시험기기 제어 및 데이터 수집이 가능한 것
			엑추에이터 제어기	<삭제>
			풍력발전용 제어시스템	<삭제>
109	8543 9030	20,70 39,84,89	신호 발생기, 펄스 발생기 또는 웨이브폼 발생기(Waveform Generator)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 디지털 변조가 가능한 것 2. 주파수 분해능력이 10헤르츠(Hz) 이상인 것 3. 임의(Random Arbitrary)파 발생용인 것 4. 최대 주파수가 3기가헤르츠 이상인 것 5. 1헤르츠 이하의 저주파 발생이 가능한 것 6. 에이엠(AM, Amplitude Modulation) 변조, 에프엠(FM, Frequency Modulation) 변조 또는 무변조 캐리어(CW, Continuous Wave)가 가능한 것 7. 주파수 정도가 ±0.01퍼센트 이하인 것 8. 디지털방송용으로서 트랜스포트스트림(Transport Stream) 신호 출력이 가능한 것 9. 평판디스플레이 패널을 구동하기 위한 영상신호를 발생시키는 것 10. 감쇠 정현파 발생용으로서 최대 발생 주파수가 100메가헤르츠 이상인 것 11. 펄스(pulse) 발생속도가 최대 100피피에스(pulse per second) 이상인 것 12. 입력 채널수가 4개 이상인 것
110	8543	70	채널변환기(Channel Converter)	중간주파수(Intermediate Frequency)를 무선주파수(Radio Frequency)로 변경할 수 있는 것으로 한정한다.
111	8543	70	오존 발생기	산소를 이용하여 오존을 발생시키는 것으로 한정한다.
112	8543	70	자외선 조사기	자외선을 조사하여 유기물을 제거하는 것 또는 셀(cell)을 경화시킬 수 있는 것으로 한정한다.
113	8543 9030	70 32,33,39,84, 89	전자부하기(Electronic Load)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전류, 전압 또는 저항의 측정 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 2. 금속 시료의 전기 저항 측정용으로 4핀 프로브 타입(4-Pin Probe type)인 것 엘지화학규격추가
114	8543 9030	70 39,89	정전기시험기 또는 정전기 측정기	최대 발생 정전기 전압이 2킬로볼트 이상인 것으로 한정한다.
115	8543 8525	20,70 10	신호 변환기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 디지털텔레비전용으로서 아날로그신호와 디지털신호를 서로 변환할 수 있는 것 2. 디지털신호를 조정할 수 있는 컨버터 기능이 있는 것 3. 무선주파수(RF, Radio Frequency) 출력이 10메가헤르츠 이상인 것 4. 직렬디지털신호(SDI)를 엠펙-2(MPEG-2) 또는 에이치264(H.264) 신호로 변환할 수 있는 것
			연료전지 자동차	<삭제>
116 신규	8705 8716	90 40,80	타이어마찰력 시험차량(트레일러를포함한다)	타이어와 노면 사이의 마찰력을 시험하는 것으로서 견인차량과 트레일러로 구성된 것으로 한정한다.
117 신규	9002	11	줌렌즈(HDTV Zoom Lens)	2/3인치 방송용 HDTV 카메라에 장착해 줌과 포커스 데이터를 출력하는 렌즈에 한정한다.
118	9006 9025 9026	59,99 19 80	열화상 측정기 또는 열화상 카메라	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 적외선을 이용하는 것으로서 분광 범위의 최대값이 10마이크로미터 이상인 것 2. 고선명텔레비전(HDTV) 연구용으로서 해상도가 200픽셀(pixel)×200픽셀(pixel) 이상이거나 10비트(bit) 이상의 변환 특성이 가능한 것 3. 초당 30프레임 이상의 처리가 가능한 것 4. 적외선을 이용하는 것으로서 분광범위가 5마이크로미터 이하이고, 온도측정 정확도가 ±1도 이하인 것 5. 해상도가 320픽셀×256픽셀 이상이고 프레임 레이트가 100헤르쯔(Hz) 이상인 입력영상의 처리가 가능한 것
119	9022 9031	19 80	이온빔시험기	이온빔을 이용하여 재료의 원소 성분을 정성분석 또는 정량분석할 수 있는 것으로 한정한다.
			레이저 발진장치	<삭제>
120	9031	80	변위계(변위 센서를 포함한다)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 측정 정도가 ±0.3퍼센트 이하인 것 2. 동적 변위량 측정용으로서 거리분해 능력이 0.1밀리미터 이상인 것
121	9013 9031	80 80	산업용 내시경	작업[내시(內視)] 범위가 1천300밀리미터 이상인 것으로 한정한다.
122 신규	9013	20	비접촉식 시료 채취기	레이저 방식의 것으로서 절개하여 채취할 수 있는 시료의 크기가 1마이크로미터 이하의 것으로 한정한다.
123	9014	10	관성 측정기	물체의 관성력을 측정하는 것으로서 각속도 측정 범위가 초당 ±500도 이상이거나 가속도 측정 범위가 ±20중력가속도 이상인 것으로 한정한다.
124	9015 9031	10,80 49,80	3차원 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 측정 암(Arm)이 3관절(Axis) 이상인 것으로서 측정 정도가 ±0.2밀리미터 이하인 것 2. X, Y, Z축의 측정 범위가 각각 2천 밀리미터 이상이거나 탐침자(Porbe)의 최대 이송속도가 초당 100밀리미터 이상인 것 3. 분해능력(Resolving power)이 0.1밀리미터 이상인 것 4. 레이저를 이용한 방식으로서 분해능력이 1마이크로미터 이상인 것 5. 구면, 비구면 또는 자유곡면 형상 측정이 가능한 것으로서 측정 정도가 0.5마이크로미터 이하인 것
125	9016	00	중량 측정기	재현성(Repeatability)이 0.03밀리그램 이하인 것으로 한정한다.
			혈압 측정기	<삭제>
			담배연기 노출 시스템	<삭제>
126	9030	31,32,39,89	다기능 측정기	전압ㆍ전류ㆍ주파수ㆍ저항ㆍ압력ㆍ온도 또는 전기신호 중 2가지 이상을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
127	9021 9024 9031	10 80 80	장력계(장력센서를 포함한다)	자동차 브레이크 페달 또는 핸드 브레이크 레버에 장착하여 브레이크 작동력을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
128	9022 9027 9030	19 30,80 89	분광 분석기 또는 형광 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 컴퓨터제어 방식의 것으로서 최대 주파수가 50킬로헤르츠 이상인 것 2. 분광영역(Spectral Range)이 110나노미터, 60기가헤르쯔 이상 또는 60광학채널(Optical Channel) 이상인 것 3. 분해능력이 1나노미터 이상인 것 4. 시료에 전자빔을 주사하여 방출되는 에너지 중 엑스-레이(X-ray)를 에너지 준위별(準位別)로 분광시켜 시료의 정성분석 및 정량분석이 가능한 것
129	9022	19	웨이퍼 분석기	웨이퍼 또는 웨이퍼 막질의 재질, 전기적 특성 또는 오염 상태 분석이 가능한 것으로 한정한다.
130 신규	9022	29	밀도계	방사선을 베타레이(Beta Ray)의 투과율 차이로 밀도를 측정하는 장치로서 최대 빔 길이(Beam Length)가 6천 100밀리미터 이하인 것으로 한정한다.
131	9022 9031	19 80	비파괴검사기	엑스선 방식, 초음파 방식, 레이저 방식 또는 자기장 방식인 것으로 한정한다.
132	9022	19	엑스선 측정기, 엑스선시험기, 형광엑스선 분석기 또는 엑스선광전자 방출 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 형광, 회절, 분광 또는 분광광도의 기능이 있는 것 2. 엑스선(X 線)을 이용한 영상 처리장치로서 디지털에 의한 표시 방식이거나 화상 분석이 가능한 것 3. 엑스선 발생장치(Generator)의 최대 용량이 2킬로와트 이상인 것
133	9022 9031	19,29 80	성분 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 금속, 비금속 또는 플라스틱 소재의 성분 분석용으로서 파장 범위가 400나노미터 이상인 것 2. 납ㆍ카드뮴ㆍ수은 및 크롬에 대한 정량분석이 가능한 것
134	9022 9027 9031	29 20,30,50 80	가스 크로마토그래피, 액체 크로마토그래피 또는 이온 크로마토그래피(Chromatography)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 칼럼(Column) 방식인 것 2. 이동상을 액체 또는 이온으로 하고, 자외선검출기ㆍ질량분석기 또는 전도도검출기와 연결되어 혼합물에 대한 정성분석 및 정량분석이 가능한 것 3. 전자포획검출기(ECD, Electron Capture Detector), 불꽃이온화 검출기(FID, Flame Ionization Detector) 또는 열전도도검출기 (TCD, Thermal Conductivity Detector)를 장착하여 시료의 정성분석 및 정량분석이 가능한 것
			진동다짐기	<삭제>
135	9024 9031	10,80 80	경도시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 비커스(Vickers) 방식, 탐침(探針) 방식, 연필심 방식, 스크래치방식 또는 쇼어(Shore)방식인 것 2. 금속 또는 플라스틱 경도 측정용으로서 로크웰(Rockwell) 방식으로 자동측정이 가능한 것
136	9024	10,80	마모시험기	최대 회전속도가 분당 200회 이상인 것으로 한정한다.
137	9024	10,80	인장시험기 또는 크립(Creep)시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 플라스틱, 금속, 주물모래(Resin Coated Sand), 고무 또는 섬유코드에 대한 시험기로서 인장시험 또는 크립시험이 가능한 것으로 한정한다. 2. 인장시험기를 제어하고 컴퓨터와 연결할 수 있는 것
138	9024 9027 9031	10,80 80 80	점탄성 측정기, 점도 측정기 또는 저온점도계	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 섭씨 20도 이상 또는 섭씨 영하 5도 이하에서 점도 측정이 가능한 것 2. 배합고무 및 폴리머의 점도 측정용으로서 최고 온도가 섭씨 150도 이상인 것 3. 압출식 점도 측정기로서 최대 압출속도가 초당 15밀리미터 이상인 것 4. 최대 점도 측정 범위가 40만 포이세(Poise) 이상인 것 5. 2차전지 및 형광체 Paste 등 고점도물질의 유변 특성을 측정 할 수 있는 것으로서 가압범위가 3만 피에스아이(psi)이고, 오차범위가 ±0.5퍼센트 이내인 것
139	9024 9031	10,80 80	응력 측정기 또는 응력 시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 반도체소자 또는 인쇄회로기판에 접착된 납볼, 와이어 또는 다이(Die)의 응력(應力)을 측정할 수 있는 것 2. 압축하거나 인장시킨 금속의 응력 완화(Stress Relaxation)를 실시간으로 측정할 수 있는 것
140	9024 9031	10,80 80	만능시험기, 압축강도시험기, 파열강도시험기, 강도시험기 또는 접착강도시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 수치제어 방식 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 하중 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 나. 최대 하중이 10톤 이상인 것 2. 재료의 강도 특성 또는 접합강도 특성 측정용으로서 파괴인성(破壞靭性), 파열강도 또는 압축강도의 측정이 가능한 것 3. 유압에 의한 디지털제어 방식인 것 4. 자동차 차체 또는 차체 부품 시험용으로서 최대 압축력이 150킬로뉴턴 이상인 것
			방진고무 시험기	<삭제>
			스크린	<삭제>
141	9024 9030 9031	80 39,84,89 80	모의시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 금속재료의 용접ㆍ열처리ㆍ열간단조(熱間鍛造)ㆍ압연ㆍ도금ㆍ가공ㆍ응력ㆍ도장ㆍ산세(酸洗) 또는 연속 주조의 모의시험 재현이 가능한 것 2. 자동차부품의 내구성ㆍ피로ㆍ진동 또는 소음 시험용으로서 가진력(加振力)이 1.5톤 이상인 것 3. 위성신호를 발생시켜 위치추적을 위한 모의시험 재현이 가능한 것 4. 차량신호를 모사하여 이시유(ECU, Electronic Control Unit) 또는 하이브리드 차량 제어기(HCU, Hydraulic Control Unit)에 전달하는 것으로서 시스템제어장치의 처리속도가 300메가헤르츠 이상인 것 5. 반도체회로의 인서킷 에뮬레이션(In Circuit Emulation) 또는 시뮬레이션이 가능한 것 6. 티티피(TTP, Time Triggered Protocol) 방식 시스템의 장애(Disturbance)현상을 시뮬레이션할 수 있는 것 7. 자동차 배기가스의 모의시험 재현이 가능한 것으로서 가스발생기 및 반응기와 연결이 가능한 것 8. 이동통신기기 연구용으로서 미국 피티시알비(PTCRB), 유럽 지시에프(GCF) 인증시험이 가능한 것 9. 자동차용 배터리의 충전 및 방전 모의시험을 할 수 있는 것
			기공 분석기	<삭제>
142	9024 9030 9031	10,80 84,89 10,49, 80	진동계, 가진기, 진동시험기, 소음진동 측정기 또는 균형시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차 차체 또는 자동차 부품 시험용인 것 2. 레이저 방식 또는 압전소자방식인 것 3. 사인(Sine) 또는 랜덤(Random) 진동시험이 가능한 것으로서 최대 주파수가 200헤르츠 이상인 것 4. 진동 변위 측정 시 접촉식 또는 비접촉식으로 신호를 측정할 수 있는 것 5. 구조체 또는 회전체의 진동을 전기적 신호로 변환시키는 것으로서 측정 주파수가 2천 헤르츠 이상인 것 6. 진동 측정 평가기준(ISO-6954;2000)을 만족하는 주파수 필터가 내장된 계측기로서 3축(X, Y, Z) 방향으로 동시에 진동 계측이 가능한 것
143	9024 9030 9031	80 84,89 80	데이터 수집기,연속데이터 분석기 또는 입자영상 유속계	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 디지털 방식 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 분석 기능이 있는 것 2. 자동차의 실차 데이터를 수집할 수 있는 것 3. 채널의 수가 16개 이상인 것 4. 가속도 또는 속도의 동적 신호를 계측, 저장 및 분석할 수 있는 것
144	9024 9031	10,80 80	내구시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차 또는 자동차 부품에 대해 내구 시험이 가능한 것 2. 자동차 공기조화(空氣調和)장치물품용 압축기ㆍ클러치ㆍ열교환기, 수질정화 멤브레인 또는 타이어의 내구성 측정이 가능한 것으로서 온도ㆍ압력ㆍ전압ㆍ유량 또는 시간의 조절이 가능한 것
145	9024 9031	80 80	자동차좌석 지지대 또는 안전띠 지지대 강도시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 유압 방식에 의하여 자동차 좌석의 머리 지지대의 강도를 시험하는 것으로서 변위제어 또는 각도제어가 가능하고 하중 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 2. 자동차의 좌석 및 좌석 안전띠 부착장치의 강도를 시험하는 것으로서 하중 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것
146	9024 9031	80 80	마찰 특성 시험기 또는 마찰계수 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 윤활재료의 마찰 특성 측정용으로서 최대 마찰 측정 하중이 1천500뉴턴 이상인 것 2. 금속재료의 마찰 특성 측정용으로서 최대 마찰 측정 하중이 150뉴턴 이상인 것 3. 자동차용 타이어의 제동성능 또는 핸들링(handling) 특성을 측정할 수 있는 것
147	9024 9031	80 80,90	토크 측정기 또는 토크 센서	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 측정 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 2. 스트레인 게이지(Strain Gage)를 사용하는 것 3. 최대 측정 토크가 49뉴튼미터 이상인 것
148 신규	9024	80	점착력 시험기 또는 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 보호필름 또는 보호테이프의 점착력 측정용으로 측정정도가 ±0.2퍼센트 이내인 것 2. 타이어 제조용 반제품의 점착력을 측정할 수 있는 것
149 신규	9024	10	직물 분석기	점착제의 고분자적인 물성을 측정하는 것으로 측정 속도가 초당 500포인트(point)까지 가능한 것으로 한정한다.
150 신규	9024	80	기포측정기	타이어 연구용으로 고무내부의 기포 측정 및 분석이 가능한 것으로 한정한다.
			열화상 카메라	<신규 삭제> 열화상 측정기(118번)에 통합
151 신규	9025	80	밀도 측정기	밀도를 소수점 6자리 이상까지 측정할 수 있는 것으로서 측정범위가 0그램부터 3그램까지인 것으로 한정한다.
152 신규	9025	80	표면수분 측정장치	기저귀 표면 수분 함량 측정용으로 1밀리그램 측정 시 허용오차 범위가 ±10마이크로그램 이하인 것으로 한정한다.
153 신규	9025 9031	19 80	열변형 시험기	온도측정 범위가 최대 200도 이상인 것으로 한정한다.
154 신규	9025 9031	19 80	배터리 가속 속도 열량계	단열환경에서 배터리의 열적 안전성 및 발열량을 측정하기 위한 장비로서 온도 측정 범위가 최대 400도 이상인 것으로 한정한다.
155	9025	19	열전도도 측정기	박판, 고분자, 세라믹, 금속, 액체, 분말 상태의 시료등 다양한 크기 및 재질의 재료 분석에 사용할 수 있고 시료의 열전도도를 측정할 수 있는 것으로서 제논램프(High-power Xenon flash lamp)를 사용하고 로(Furnace) 온도를 최대 섭씨 300도 이상으로 올릴 수 있는 것으로 한정한다.
156	9025	19,80	열상분포 측정기, 열 분석기 또는 온도분포 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 영상기록이 가능한 것으로서 온도 측정 정도가 ±5퍼센트 이하인 것 2. 시멘트의 수화열을 측정하는 것으로서 1마이크로볼트의 열량 측정이 가능한 것
157	9025 9031	80 80	수분 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 1밀리그램 측정 시 허용오차 범위가 ±10마이크로그램 이하인 것 2. 체임버형(Chamber Type) 건조 방식의 것으로서 측정 허용오차 범위가 ±0.1퍼센트 이하인 것 3. 필름의 수분 투과도를 측정할 수 있으며 측정 온도 제어 및 습도 제어가 가능한 것 4. 실험실 온습도제어용 습도센서로 습도허용오차 범위가 ±1.0도 이내이고 측정온도 범위가 섭씨 영하 10도 에서 섭씨 75도까지 계측 가능한 센서인 것
158	9031	80	압력계 또는 압력 조절기	측정 정도가 ±1퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
159	9029	20	풍속 측정기	초당 1미터 이상의 풍속을 측정할 수 있는 것으로서 열선 또는 베인(Vane)을 이용하여 차량의 라디에이터 전면 또는 자동차공조품의 풍속을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
160	9031	80	압력센서 또는 차압센서 교정기	압력센서 또는 차압센서 교정용으로서 교정 정도가 ±0.1퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
161	9027	10	연기밀도 측정기	가스의 취향지수를 구분하고, 취향 유발성분의 농도와 강도를 측정, 표시할 수 있는 것으로서 초고감도 반도체 냄새 계측 센서가 2기인 것으로 한정한다.
			광합성 측정기	<삭제>
162 신규	9027	80	고온 산화 시험기	유온(油溫)을 섭씨 80도에서 120도 사이에서 유지시킬 수 있고, 스플리터(Splitter)의 최대 회전속도가 분당 200회 이상인 것으로 한정한다.
163 신규	9027	80	발열량 시험기	연료의 발열량 시험이 가능한 것으로서 아이소퍼리볼(Isoperibol) 방식인 것으로 한정한다.
164 신규	8543	70	먼지공급 장치	먼지입자생성장치로서 발생량이 분당 최대 5그램 이상이고, 에어로졸유량이 분당 60리터 이상 150리터 이하인 것으로 한정한다.
165 신규	9027	90	초박편 절편기	표본 제작용 시료를 절편하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 시료를 절편하는 온도 범위가 섭씨 영하 185도 이상 섭씨 35도 이하인 것. 2. 1마이크로미터 이하로 절편이 가능한 것.
166	9027 9031	10 80	매연 측정기	자동차 배기가스 측정용으로서 광투과방식 또는 여지 반사식(濾紙反射式, Filter Paper Method)인 것으로 한정한다.
167	9027 9031	10 80	가스 누출 탐지기	누출된 헬륨가스 또는 육플루오린화황(SF6)가스를 감지하거나 경보할 수 있는 것으로 한정한다.
680	9027	10,80	원소 분석장치	탄소ㆍ수소ㆍ질소ㆍ산소ㆍ유황 또는 염소를 분석할 수 있는 것으로 한정한다.
169	9027	30	적외선 분광기	적외선을 이용하여 폴리머(Polymer)의 기능 분석이 가능하도록 검출기 및 분석기를 갖춘 것으로 한정한다.
170	9027	30,50,80	휘도계, 색도계 또는 분광방사계	휘도(輝度) 또는 색좌표의 측정이 가능한 것으로 한정한다.
171	9027 9031	50 49,80	조도계(照度計)	측정 정도가 ±2퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
172	9027	50,80	열중량 분석기 또는 열변형 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 디에스시(DSC, Differential Scanning Calorimetry) 또는 티지에이(TGA, Thermogravimetric analyzer) 방식인 것 2. 티엠에이(Thermomechanical Analyzer)방식으로 시간,온도,시료에 가해지는 힘의 변화에 따른 선형 혹은 면적 변화를 측정하는 것으로 온도 범위가 -150도에서 500도 사이인 것
			융착점 측정기	<삭제>
173	9027 9030	80 89	전위차 적정계(Potentiometric Titrator)	제타전위를 측정할 수 있는 것
174 품목분리	9026	10	수분함량 측정기	칼피셔(Karl-Fisher)시약을 사용하여 물질(액체, 고체, 기체) 중의 수분함량을 측정할 수 있는 것
175	9027 9031	10,80 49,80	입자상 물질 측정기,입자크기 측정기 또는 입도분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 희석터널(Dilution Tunnel)의 지름이 30밀리미터 이상인 입자상 물질 측정기 2. 입자크기 측정기로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 700마이크로미터 이하의 입자를 측정할 수 있는 것 나. 레이저 또는 빛의 산란 방식에 의하여 입자의 분포ㆍ크기 또는 분자량을 측정할 수 있는 것 다. 3나노미터 이하의 입자를 측정하고 동시에 입자표면 전위를 측정할 수 있는 것 3. 에프아이디(FID, Flame Ionization Detector) 방식으로서 실시간(Real Time) 측정이 가능한 것
176	9028	10,20	유량계(流量計)	적산(積算) 유량 측정이 가능한 것으로서 재현성(Repeatability)이 ±0.5퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
177	9029 9031	20 80	속도계(速度計) 또는 유속계(流速計)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 비접촉식으로서 측정 정도가 ±0.5퍼센트 이하인 것 2. 자동차속도 측정용으로서 측정 정도가 시간당 ±1킬로미터 이하인 것 3. 레이저(Laser)의 도플러현상을 이용하여 유속을 계측할 수 있는 것
178 신규	9030	39	전원변동 시험 측정기	자동차용 전자부품의 전자파 장해를 시험하는 장비로서, 전도성 잡음신호의 측정이 가능한 것으로 한정한다.
179 신규	9030	33	스펙트럼 분석기	최대 측정주파수가 9킬로헤르츠(KHz) 이상이거나 측정 주파수의 분해능이 최소 1헤르츠(Hz)인 것으로 한정한다.
180 신규	9030	40	데이터패킷(Data packet) 분석기	최대 출력전압 세기가 1.7볼트(V) 이상인 것으로 한정한다.
181 신규	9030	84	스코프코더 (Scope corder)	최대 측정주파수가 3메가헤르츠 이상이거나 입력채널수가 16채널 이상인 것으로 한정한다.
182	9030	20,39,84,89	오실로스코프(Oscilloscope) 또는 오실로그래프(Oscillograph)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 측정 주파수가 100메가헤르츠 이상이거나 입력채널 수가 2개 이상인 것 2. 측정 대역폭(Band Width)이 50기가헤르츠 이하인 것 3. 고선명텔레비전(HDTV)신호의 디지털 또는 아날로그 파형 측정이 가능한 것 4. 벡터스코프(Vector Scope) 방식 또는 디지털 방식인 것
183	9030	39	저항 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전기기기 또는 전자기기의 저항 측정용으로서 1밀리옴 이하의 측정이 가능한 것 2. 접촉저항 측정용으로서 입력채널 수가 16개 이상이고, 100옴 이상의 전기저항 측정이 가능한 것 3. 전기기기 또는 전자기기의 고저항 측정용으로서 20테라옴 이상 측정이 가능한 것 4. 반도체(복합구조칩을 포함한다), 평판디스플레이 또는 2차전지 연구용으로서 웨이퍼박막, 글라스기판박막 또는 분체의 저항을 측정할 수 있는 것
184	9030	33,39,84,89	전력 분석기 또는 전력 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 컴퓨터제어 방식으로 전력량계의 소요 전력을 측정 및 분석하는 것으로서, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 측정 정도가 ±0.05퍼센트 이하인 것 나. 입력채널 수가 3개 이상인 것 2. 전력측정기로서 최대 측정 주파수가 100킬로헤르츠 이상인 것
185	9030	33,39,84,89	전압 측정기, 전압변동시험기 또는 과도전압시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 과도전압시험기로서 발생 가능한 최대 과도전압(Surge)이 70볼트 이상인 것 2. 전압변동시험기로서 채널 수가 2개 이상인 것
168	9030	33,39,84,89	주파수 측정기 또는 주파수 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 측정 주파수가 1메가헤르츠 이상인 것 2. 에프에프티(FFT, Fast Fourier Transformation) 분석이 가능하거나 데이터신호의 입력 또는 저장이 가능한 것
187	9030 9031 8479	33,39,84,89 80 50	신호 분석기 또는 신호 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 디지털 방식으로서 측정 정도가 ±3퍼센트 이하인 것 2. 측정 정도가 ±0.5데시벨(㏈) 이하인 것 3. 분석데이터의 저장 및 출력이 가능한 것 4. 최대 입력 주파수가 30킬로헤르츠 이상이거나 주파수 범위가 3헤르츠 이상인 것 5. 주파수의 스펙트럼 측정이 가능한 것 6. 무선주파수(RF) 신호의 특성 측정 및 분석이 가능한 것 7. 시디엠에이(CDMA), 지에스엠(GSM), 지피에스(GPS), 더블유시디엠에이(WCDMA), 에이치에스디피에이(HSDPA) 또는 에이치에스유피에이(HSUPA)의 신호 측정이 가능한 것
188	9030	39	웨이브 폼 모니터(Wave Form Monitor)	비디오신호의 진폭 또는 시간 측정용으로서 입력채널 수가 2개 이상인 것으로 한정한다.
			주파수 가변기	<삭제>
189	9030	39	후방산란 측정기	광섬유 연구용으로서 싱글모드(single mode) 파장과 멀티모드(multi mode)파장을 사용하여 선로의 상태와 접속점의 손실을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
190	9030	39,84,89	전기적 물성(物性) 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 유전율, 정전기량, 체적저항, 표면저항, 정전용량, 유전정접 또는 역률 측정용인 것 2. 수동소자, 연료전지, 태양전지, 반도체 또는 2차전지의 임피던스 측정용인 것 3. 전류변성기, 전압변성기, 전력변압기의 절연 성능 및 접촉저항 측정이 가능하고, 컴퓨터로 데이터 전송이 가능한 것 4. 반도체, 2차전지, 연료전지 또는 태양전지 연구용으로서 전기화학적 특성 또는 반응을 측정할 수 있는 것
191	9030	39,84,89	전자파 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 10킬로헤르츠 이상의 간섭 주파수 측정이 가능한 것 2. 고조파 혹은 플리커(Flicker)의 측정이 가능한 것 3. 전도성 또는 방사성 잡음신호의 측정 또는 발생이 가능한 것 4. 컴퓨터제어방식인 것으로서 2채널 이상인 것.
1923	9030 9031	39,84,89 80	전지수명 측정기 또는 전지 성능 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전류 또는 전압의 측정 정도가 ±0.1퍼센트 이하인 것 2. 2차전지 또는 연료전지의 충전 또는 방전 시험이 가능한 것 3. 연료전지 또는 차량용 전지팩의 성능을 측정할 수 있는 것
193	9030 9031	89 80	성능시험기 또는 성능 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 인쇄회로기판, 평판디스플레이(부분품을 포함한다), 평판디스플레이용 장비 또는 태양전지의 전기적, 물리적 또는 광학적 특성을 측정하거나 검사하는 것 2. 모터의 초기 성능 측정용 다이너모미터(Dynamometer)로서 토크 측정 범위(Torque Range)가 800뉴턴미터 이하인 것 3. 자동차용 열교환기 또는 공기조절기(Air Conditioner)의 성능시험용으로서 온도ㆍ습도ㆍ풍량ㆍ압력 또는 유량 중 3가지 이상을 조절할 수 있는 것 4. 자동차에어컨 성능 시험용으로서 다축 진동테이블, 유압모터, 테스트 룸 및 글리콜 공급시스템을 갖춘 것 5. 자동차용 브레이크 부품의 성능시험이 가능한 것 6. 자동차부품 비에이에스(BAS, Belt Alternator Startor)의 성능시험이 가능한 것
194	9030 9031	82,84,89 80	네트워크 분석기 또는 회로망 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 고주파를 반도체소자에 인가하여 소자의 주파수 특성 및 임피던스(Impedance)를 분석할 수 있는 것 2. 무선 또는 주파수 변환 특성을 분석하고 다중출력기기의 시험이 가능한 것 3. 최대 측정 주파수가 100메가헤르츠 이상인 것
195	9030	83,84,89	통신 및 데이터통신 시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 데이터신호의 비트에러(Bit Error) 또는 비트에러율(Bit Error Rate) 시험이 가능한 것 2. 데이터신호의 프레임에러 또는 코드에러 시험이 가능한 것 3. 통신 프로토콜(Protocol) 측정 또는 지터(Jitter) 측정이 가능한 것
196	9030	84,89	송신 성능시험기 또는 수신 성능시험기	시디엠에이, 지에스엠, 지피에스, 더블유시디엠에이, 에이치에스디피에이, 에이치에스유피에이 또는 와이브로의 측정이 가능한 것으로 한정한다.
197	9030	89	이동용 무선전화기 시험기	휴대폰 단말기와 연결하여 송수신 상태를 분석하는 것으로서 시디엠에이, 더블유시디엠에이, 지에스엠, 이디지이(EDGE), 에이치에스디피에이, 에이치에스유피에이, 디이시티(DECT) 또는 와이브로 방식의 것으로 한정한다.
198	9030 9031	84,89 80	소음계 또는 소음 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 분석 가능한 최대 주파수가 30킬로헤르츠 이하인 것 2. 소음 측정범위가 35데시벨 이상인 것
199	9030 9031	83,84,89 80	논리회로 분석기 또는 회로망 분석기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 측정 주파수가 100메가헤르츠 이상인 것 2. 마이크로프로세서 회로분석 시험용이거나 하드웨어 및 소프트웨어를 디버깅(Debugging)할 수 있는 것 3. 마이크로프로세서의 상태, 버스(Bus)활동 또는 아날로그 신호를 측정할 수 있는 것 4. 파형 분석 및 주파수 해석이 가능한 것
200	9030 9031	84,89 80	기록계	전류ㆍ전압ㆍ전력ㆍ신호ㆍ소음ㆍ속도ㆍ압력 또는 온도를 기록하기 위한 것으로서 4채널 이상인 것으로 한정한다.
			녹음기	<삭제>
201	9030 9031	84,89 80	이시유(ECU) 제어기, 이시유 개발시험기 또는 이시유 에뮬레이터	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차용 엔진제어기 또는 변속기제어기를 시험하기 위한 것으로서 최대 처리속도가 300메가헤르츠 이상이거나 듀얼포트램(Dual Port Ram)을 갖춘 것 2. 엔진의 크랭크 위치신호나 차량 속도신호를 입력할 수 있는 것
			근전도 측정기	<삭제>
202	9030	89	자동선별기	적층세라믹콘덴서(MLCC)를 시간당 최대 3천 개 이상 처리할 수 있는 것으로 한정한다.
			반사전자 검출기	<삭제>
			스트림 처리기	<삭제>
			음향보정기	<삭제>
			이물질 검출기	<삭제>
203	9031	49	분말 측정기	분말의 유동성 또는 안식각(Angle of Repose)을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
204	9031	49	접촉각 측정기(Contact Angle Meter)	접촉각 측정 허용 오차가 ±0.1도 이하인 것으로 한정한다.
205	9031 9011	49,80 10	형상 측정기,3차원 스캐너 또는 진원도 측정기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동 포커스 기능을 가진 것 2. 측정 정도가 ±1마이크로미터 이하인 것 3. 비전스캐닝(Vision Scanning) 방식 또는 광학(Optical)계측방식을 이용하여 측정 후 3차원 또는 2차원으로 나타낼 수 있는 것
206 신규	9031	10	타이어 유니포미티 시험기	타이어 유니포미티(Uniformity)를 계측할 수 있는 것으로 한정한다.
207	9031	49	간섭계 (Interferometer)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 측정 대상물의 변형을 3차원으로 측정할 수 있는 것 2. 간섭원리를 이용하여 광학렌즈의 수차(收差, Aberration)를 측정하는 것
208	9031	49,80	광디스크 측정장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 광디스크의 동(動)특성 및 정(靜)특성을 측정할 수 있는 것 2. 블루레이디스크(Bluray Disc)신호의 특성을 측정할 수 있는 것 3. 파장이 2천나노미터 이하인 레이저를 비접촉식으로 측정할 수 있는 것
209	9031	49,80	아이트래킹 시스템	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 시선 측정 카메라로서 해상도가 300티브이엘(tvl) 이상인 것 2. 눈동자 측정 카메라로서 해상도가 200티브이엘 이상인 것
210	9031	49,80	헤드마운트 디스플레이	화각(Field of View)이 최대 40도 이상인 것으로 한정한다.
211	9031	49,80	변형률 측정기 또는 자기(磁氣)변형 측정기	표면 또는 길이의 변형율을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
			3차원 쾌속 조형기	<신규_조형기(53번)와 통합>
212 신규	9031	80	먼지 시험기	온도 및 속도가 제어된 공기를 수평방향으로 흐르게 하여 자동차 부품에 대한 먼지시험이 가능한 것으로 한정한다.
213 신규	9031	80	보수성 측정기	코팅칼라의 보수성(保水性) 측정용으로 Cell 압력이 최소 0 피에스아이(psi)이상, 최대 30 피에스아이 이하인 것으로 한정한다.
214 신규	9026 9031	20 80	아스팔트 바인더 압력 노화기	피지(PG) 규격 시험용 장비로 측정온도는 섭씨 90도 이상 110도 이하의 범위이고, 허용 오차는 ±5도인 것으로 한정한다.
215 신규	9031	80	시야각 측정기	발광 디스플레이, 광학 필름의 배광 분포, 시야각 특성 또는 표면의 반사율 및 산란 특성을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
216 신규	9031	80	응답속도 측정기	디스플레이(LCD, PDP, FED, CRT 방식인 것으로 한정한다)의 응답 속도를 측정할 수 있는 것으로서 다음 각호의 어느 하나로 한정한다. 1. 응답시간 정확도가 0.5퍼센트 이하인 것 2. 휘도 정확성이(Luminance Accuracy) ±3도인 것
217 신규	9031	80	레이저 스캐너 거리측정 시스템	각도 분해능력이 1도 이하인 것으로 한정한다.
218 신규	9031	80	투습도 시험기	투습도를 측정하는 장비인 것으로 한정한다.
219	9031	80	인체모형 교정기 또는 더미용 로드셀 교정기	자동차의 충돌 또는 충격 시험용 인체모형(Du㎜y) 또는 더미용 로드셀(Load Cell)을 교정하는 것으로 한정한다.
			인체모형 위치 측정기	<삭제>
220	9031	80	에어백 시험기 또는 에어백센서 시험기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 컴퓨터제어 방식의 것으로서 충돌 재현 가속도가 100중력가속도 이상인 것 2. 에어백 전개 시점을 조절하는 것으로서 전개 지연시간이 최대 1천 밀리초(ms) 이상인 것 3. 5밀리초 내에 350밀리바 이상의 압력 발생이 가능한 것
221	9031	80	조임력 측정기 (Pinch Force Sensor)	자동차 창유리의 조임력(Pinch Force) 측정이 가능한 것으로 한정한다.
222	9031	80	블로바이미터 (Blowby Meter)	자동차의 블로바이(Blowby) 가스 유량을 측정하는 것으로서 측정 정도가 ±1.5퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
			오토콜리메이터	<삭제>
223	9031	80	연료분사시험기	자동차 연료분사시스템(Fuel Injection System) 시험용으로서 인젝터(Injector) 또는 코먼레일(Common Rail)을 장착하여 시험할 수 있는 것으로 한정한다.
224	9031	80	프로브카드 분석기 (Probe Card Analyzer)	프로브 카드의 평탄도와 정렬도를 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
225	9031	80	가속도계 센서 교정기	가속도계의 센서를 교정할 수 있는 것으로 가속도가 10미터퍼세크제곱(m/s2) 이상인 것으로 한정한다.
226	9031	80	피막 두께 측정기	피막 두께를 비파괴 방식으로 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
227	9031	80	차량거동 측정기	롤 또는 피치 측정이 가능한 것으로 한정한다.
228	9031	80	통기도 측정기	공기 투과성을 측정하는 기기로서 최대 측정 범위가 초당 500세제곱센티미터 이상인 것으로 한정한다.
			자력 측정기	<삭제>
229	9031	80	경사계	경사의 측정 범위가 최대 ±45도 이상인 것으로 한정한다.
230	9031	80	조타력 3분력 검출장치 (Rudder Force Measuring System)	선박의 조타기(Rudder)에 걸리는 3방향의 힘을 검출할 수 있는 것으로 한정한다.
231	9031	80	운전자 동작분석기	인체에 부착한 마커(Marker)의 채널 수가 4개 이상인 것으로 한정한다.
232	9031	80	표면장력 측정기	액체의 표면을 드롭셰이프(Drop Shape) 방식으로 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
233	9031	80	공기회전력 측정기	자동차엔진에 흡입되는 공기의 유동 회전력(Swirl)을 토크값으로 측정할 수 있고, 측정 정도가 ±2퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
234	9031	80	변속기 시험기	자동차용 변속기의 소음ㆍ진동ㆍ성능 또는 내구 시험용으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 최대 회전속도가 분당 2천 회 이상인 것 2. 토크 정도가 ±5퍼센트 이하인 것
235	9031	80	기어 측정기	기어의 피치, 나선각(Helix Angle) 및 흔들림(Run Out)의 측정이 가능한 것으로 한정한다.
236	9031	80	연소 시험기	자동차엔진 내부의 연소 상태를 시험 및 분석할 수 있는 것으로 한정한다.
237	9031	80	마모입자 분석기	윤활유 내의 금속마모입자를 정량분석 또는 정성분석할 수 있는 것으로 한정한다.
238	9031	80	연료소비량 측정기	자동차엔진에서 소모되는 연료량을 측정하는 것으로서 측정값의 정확성 정도가 ±0.5퍼센트 이하이거나 자동교정 기능이 있는 것으로 한정한다.
			타이어 시험기	<삭제>
239	9031	80	현가시험기 또는 댐퍼시험기	자동차의 현가장치 또는 그 구성품을 시험하는 것으로서 축의 하중이 최대 0.5톤 이상인 유압 방식의 것으로 한정한다.
240	9031	80	차륜정렬시험기	컴퓨터제어 방식으로서 캠버각(Angle of Camber), 캐스터각(Angle of Caster) 또는 토인각(Angle of Toe-in)을 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
241	9031	80	공연비 분석기 또는 측정기	자동차엔진의 공연비(空燃比)를 측정하는 것으로서 측정 정도가 ±0.5퍼센트 이하이거나 람다센서(Lambda Sensor)가 장착된 것으로 한정한다.
242	9031	80	에어컨시험장치	자동차에어컨 시스템의 압축기 구동부, 증발기 및 응축기의 내구성 또는 성능을 시험할 수 있는 것으로 한정한다.
243	9031	80	온도 또는 전압 교정기	온도 교정 정도가 ±0.1도 이하이거나 전압 교정정도가 ±5밀리볼트 이하인 것으로 한정한다.
244	9031	80	모달 분석장비	자동차 부품의 구조해석을 위한 모달(Modal) 분석장비로 한정한다.
245	9031	80	내후성 시험기(Weather Meter)	크세논램프(Xenon Lamp)를 광원으로 사용하고, 광량 및 온도 제어가 가능한 것으로 한정한다.
246	9031	80	자동화상검사기	시시디(CCD) 카메라를 이용한 세라믹시트 또는 인쇄회로기판의 불량유무 검사용으로서, 측정분해 능력이 50마이크로미터 이상인 것으로 한정한다.
247	9031	80	6분력계	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차 또는 자동차 부품의 6분력(축의 힘)을 측정하는 것으로서 각각의 계측 범위가 5킬로뉴턴 이상인 것 2. 선박 모형에 걸리는 6방향(축)의 힘을 검출하는 장치로서 계측 범위가 10뉴튼에서 2,000뉴튼 사이이고, 수심 10미터 이상에서 작동 가능한 것
248	9031	80	모션캡쳐 시스템	실시간으로 이미지 데이터를 생성할 수 있는 것으로 한정한다.
249 신규	9405	40	대용량 스트로보스코프	회전 영역은 분당 30회에서 2만 5천회 사이이며 램프(Lamp) 밝기는 1만룩스(Lux)이상인 것으로 한정한다.
250	9618	00	인체모형 또는 인체부분모형	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 자동차의 충돌시험용 또는 자동차 충격시험에 사용되는 것 2. 자동차 시트 표면에 작용하는 인체 하중 분포 시험용인 것
251 신규	9031	80	진원도 측정기 (Roundness Tester)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 진원도의 정확도가 0.0001 마이크로미터 이상인 것 2. 최대측정사이즈가 외경 500밀리미터, 내경500밀리미터, 깊이 85밀리미터 이상인 것
252 신규	9031	80	부식전위 측정기 (Potentiostat)	자동차 또는 자동차부품 연구용으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 금속의 부식전위 측정이 가능할 것 2. 두 금속간의 부식전위 차이 측정이 가능할 것 3. 금속 부식속도 예측이 가능할 것
253 신규	9031	41,49	태양전지 결함측정기	태양전지의 결함을 측정하는 것으로서 전기루미네선스(electroluminescence) 또는 광루미네선스(photoluminescence)를 이용하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 대응파장이 300나노미터에서 1,200나노미터 사이인 것 2. 유효화소수가 최대 1,344×1,024인것 3. 데이터프로세스 처리능력이 16비트(bit) 이하인 것 4. 최소 분해능이 2마이크로미터(micrometer) 이상인 것